| Budynki mieszkalne prywatne | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Miejscowość | nr działki | dobrany zestaw kolektorów słonecznych | proponowana lokalizacja kolektorów słonecznych | dobrana moc PV [kW] | proponowana lokalizacja PV | rodzaj kotła | dobrana moc kotła na pellet [kW] | dobrany podgrzewacz CWU [l] |
| 1 | Gaszyn | 719 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 2 | Wieluń | 81 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 3 | Widoradz | 50/3 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 4 | Gaszyn | 602 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 5 | Gaszyn | 509 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 6 | Wieluń | 51 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 7 | Olewin | 555/4 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 8 | Widoradz | 149 |  |  | 3,08 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 9 | Dąbrowa | 623 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 10 | Kadłub | 224/4 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 11 | Wieluń | 515 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 12 | Masłowice | 686/1 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 13 | Masłowice | 357/4 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 14 | Wieluń | 212 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 15 | Wieluń | 174 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 16 | Masłowice | 589/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 17 | Małyszyn | 9/2 |  |  | 5,28 | grunt |  |  |  |
| 18 | Borowiec | 71 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 19 | Sieniec | 1654 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 20 | Widoradz | 27 |  |  | 5,28 | grunt |  |  |  |
| 21 | Ruda | 392/1 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 22 | Masłowice | 601/2 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 23 | Małyszyn | 134/1 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 24 | Kurów | 855/2 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 25 | Dąbrowa | 882/4 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 26 | Kurów | 689 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 27 | Olewin | 667/6 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 10 | 120 |
| 28 | Turów | 293 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 29 | Jodłowiec | 199/1 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 30 | Dąbrowa | 686/11; 686/12 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 31 | Turów | 576 |  |  | 3,08 | grunt |  |  |  |
| 32 | Małyszyn | 8 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 33 | Kadłub | 17/11 |  |  | 2,2 | grunt |  |  |  |
| 34 | Dąbrowa | 863/12 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 35 | Wieluń | 254 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 36 | Wieluń | 46/2 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 37 | Jodłowiec | 390/2;392 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 38 | Wieluń | 11 |  |  | 3,08 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 39 | Gaszyn | 660 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 40 | Małyszyn | 150/3 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 41 | Kurów | 942 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 42 | Rychłowice | 329/3 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 15 | 150 |
| 43 | Borowiec | 67/2 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 44 | Wieluń | 82 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 45 | Wieluń | 347 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 46 | Wieluń | 198 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 47 | Wieluń | 335 |  |  | 2,64 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 48 | Wieluń | 58 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 49 | Kadłub | 244/1; 244/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 50 | Masłowice | 523/1 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 51 | Rychłowice | 375 |  |  | 3,52 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 52 | Dąbrowa | 944/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 53 | Turów | 615 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 54 | Turów | 587 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 55 | Turów | 294/2; 295/1 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 56 | Wieluń | 578; 240 |  |  | 4,84 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 57 | Jodłowiec | 473 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 58 | Dąbrowa | 496 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 59 | Masłowice | 634 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 60 | Bieniądzice | 28 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 61 | Sieniec | 1997 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 62 | Wieluń | 82 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 63 | Dąbrowa | 877/10 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 64 | Kurów | 1090 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 65 | Olewin | 667/8 |  |  | 5,28 | grunt |  |  |  |
| 66 | Ruda | 369 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 67 | Piaski | 74/1; 75/1 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 68 | Wieluń | 54 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 69 | Wieluń | 146/2 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 70 | Gaszyn | 707/1 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 71 | Wieluń | 51 |  |  | 1,76 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 72 | Wieluń | 54 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 73 | Wieluń | 247/2' 247/3 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 74 | Olewin | 555/6 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 75 | Borowiec | 70 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 76 | Wieluń | 154; 155 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 77 | Borowiec | 42 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 20 | 150 |
| 78 | Wieluń | 22./1 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 79 | Jodłowiec | 199/2 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego | 3,08 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 15 |  |
| 80 | Wieluń | 156 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 81 | Małyszyn | 112 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 82 | Ruda | 424 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 83 | Dąbrowa | 431/4 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 84 | Jodłowiec | 404 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 85 | Dąbrowa | 832/2 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego |  |  | kocioł na pellet | 15 |  |
| 86 | Turów | 596 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 87 | Dąbrowa | 580 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 88 | Dąbrowa | 969 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 89 | Ruda | 285/11 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 90 | Wieluń | 80/6 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 20 | 150 |
| 91 | Masłowice | 452/14 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 92 | Gaszyn | 674/4 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 93 | Jodłowiec | 213 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 94 | Dąbrowa | 562/7 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 95 | Jodłowiec | 388 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 96 | Jodłowiec | 113/3 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 97 | Sieniec | 1797 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 98 | Starzenice | 239/3 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 99 | Wieluń | 417/2 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 100 | Wieluń | 242 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 25 | 150 |
| 101 | Ruda | 443 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 102 | Wieluń | 146/6; 163/9; 163/10 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 103 | Wieluń | 164/8 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 104 | Piaski | 44 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 105 | Wieluń | 559 |  |  | 3,96 | dach b. gospodarczego | kocioł na pellet | 15 |  |
| 106 | Bieniądzice | 980/2 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 20 | 150 |
| 107 | Bieniądzice | 3./4 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 108 | Dąbrowa | 710 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 109 | Sieniec | 1713 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 110 | Sieniec | 1701 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 111 | Olewin | 930 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 112 | Wieluń | 122 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 113 | Wieluń | 334/4 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 114 | Masłowice | 704 |  |  | 3,52 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 115 | Masłowice | 555/4 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego | 2,2 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 20 |  |
| 116 | Wieluń | 320/2 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 117 | Kurów | 614/1 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 118 | Widoradz | 148 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 25 | 200 |
| 119 | Wieluń | 118 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 120 | Gaszyn | 552 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 121 | Wieluń | 210 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 20 | 120 |
| 122 | Kadłub | 22 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 123 | Wieluń | 168 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 124 | Kurów | 757 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 125 | Wieluń | 422 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 126 | Wieluń | 422 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 10 | 120 |
| 127 | Wieluń | 155 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 128 | Wieluń | 363 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 129 | Widoradz | 37/1 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 130 | Turów | 409/2 |  |  | 3,96 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 131 | Wieluń | 137/1 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 132 | Dąbrowa | 231/2 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 133 | Wieluń | 31 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 134 | Bieniądzice | 63 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 135 | Wieluń | 348;349 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 136 | Wieluń | 388 |  |  | 4,4 | grunt |  |  |  |
| 137 | Bieniądzice | 169/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 138 | Urbanice | 144/1 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 139 | Wieluń | 176/1 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 140 | Wieluń | 210 |  |  | 1,76 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 141 | Wieluń | 586 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 142 | Wieluń | 58 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 143 | Jodłowiec | 367/4;368 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 144 | Wieluń | 219 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 145 | Dąbrowa | 294/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 146 | Kurów | 836/1 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 147 | Masłowice | 695/1 |  |  | 3,52 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 148 | Rychłowice | 221/6 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 149 | Dąbrowa | 625/1 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 150 | Bieniądzice | 40; 41 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 151 | Rychłowice | 221/8 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 152 | Wieluń | 160/1; 160/2 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 153 | Gaszyn | 568 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 154 | Borowiec | 64 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 155 | Bieniądzice | 72/3 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 156 | Masłowice | 572 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  | kocioł na pellet | 20 |  |
| 157 | Ruda | 345 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 158 | Wieluń | 135 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 159 | Gaszyn | 498/1 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 160 | Dąbrowa | 265 |  |  | 4,4 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 161 | Turów | 344 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 162 | Ruda | 297 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 163 | Wieluń | 66; 65/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 164 | Sieniec | 1813 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 165 | Wieluń | 137/3 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 166 | Dąbrowa | 875/18 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 167 | Wieluń | 77/1 |  |  | 2,2 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 168 | Wieluń | 168 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 169 | Wieluń | 82/1 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 170 | Gaszyn | 799 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 15 | 120 |
| 171 | Borowiec | 95/1 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 172 | Dąbrowa | 884/10 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 173 | Masłowice | 679/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 174 | Dąbrowa | 720 |  |  | 1,76 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 175 | Wieluń | 260 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 176 | Wieluń | 161/9 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 177 | Wieluń | 52 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 30 | 150 |
| 178 | Dąbrowa | 708 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 179 | Wieluń | 264/2 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 180 | Wieluń | 102 |  |  | 1,76 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 181 | Ruda | 351; 352/1 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 182 | Gaszyn | 591/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 183 | Wieluń | 171 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 184 | Ruda | 381 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 185 | Małyszyn | 10 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 186 | Wieluń | 21/6 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 187 | Wieluń | 209 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 20 |  |
| 188 | Dąbrowa | 570/4 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 189 | Turów | 561 |  |  |  |  | kocioł na pellet | 20 | 150 |
| 190 | Wieluń | 25; 24/2 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 191 | Wieluń | 25; 24/2 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 192 | Wieluń | 334 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 193 | Gaszyn | 869/5 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 194 | Dąbrowa | 807 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 195 | Wieluń | 333 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 196 | Wieluń | 121 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 197 | Wieluń | 147/5 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 198 | Jodłowiec | 403 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 199 | Wieluń | 224 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 200 | Wieluń | 560 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 2,64 | Dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 201 | Turów | 327/7 |  |  | 4,84 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 202 | Masłowice | 502 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 203 | Kadłub | 71 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 204 | Wieluń | 21/30 |  |  | 5,28 | grunt |  |  |  |
| 205 | Wieluń | 164 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 206 | Wieluń | 275/2 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 207 | Gaszyn | 455 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 208 | Sieniec | 1786 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 209 | Widoradz | 225 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 210 | Dąbrowa | 940/4 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 211 | Wieluń | 212 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 212 | Wieluń | 142/6 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 213 | Ruda | 160/2 |  |  | 3,52 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 214 | Turów | 762/5 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 215 | Wieluń | 242/2 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 216 | Dąbrowa | 477/1; 476/1 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 217 | Wieluń | 12 |  |  | 1,76 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 218 | Wieluń | 12 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 219 | Dąbrowa | 876/5 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 220 | Ruda | 276 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 221 | Dąbrowa | 607/2 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 222 | Dąbrowa | 783/1 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 223 | Dąbrowa | 440 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 224 | Wieluń | 19/2 |  |  | 3,96 | grunt |  |  |  |
| 225 | Wieluń | 589/2 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 226 | Kadłub | 24./4 |  |  | 5,28 | grunt |  |  |  |
| 227 | Wieluń | 626 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 228 | Widoradz | 55 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 229 | Kurów | 1078 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego | kocioł na pellet | 15 |  |
| 230 | Olewin | 621/1 | 3 kolektory płaskie zbiornik 400l | dach b. gospodarczego | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 231 | Turów | 362/2 |  |  | 4,4 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 232 | Ruda | 434/1 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 233 | Wieluń | 294/5 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 234 | Dąbrowa | 872/17 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 235 | Gaszyn | 869/2 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 236 | Olewin | 519/5 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 237 | Dąbrowa | 878/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 238 | Ruda | 285/9 |  |  | 3,52 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 239 | Wieluń | 228 |  |  | 4,84 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 240 | Wieluń | 615 |  |  | 3,96 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 241 | Wieluń | 67 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 242 | Dąbrowa | 717/2 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 243 | Wieluń | 156 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 244 | Ruda | 410 | 2 kolektory płaskie zbiornik 300l | dach b. mieszkalnego |  |  |  |  |  |
| 245 | Wieluń | 287 |  |  | 3,52 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 246 | Wieluń | 160 |  |  | 2,2 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 247 | Dąbrowa | 883/2; 882/26 |  |  | 3,08 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 248 | Gaszyn | 369 |  |  | 2,64 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 249 | Wieluń | 126 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 250 | Wieluń | 123/2 |  |  | 4,4 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |
| 251 | Widoradz | 110/1 |  |  | 5,28 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 252 | Kurów | 702 |  |  | 3,96 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 253 | Kurów | 1087 |  |  | 3,96 | dach b. gospodarczego |  |  |  |
| 254 | Dąbrowa | 245/2 |  |  | 5,28 | dach b. mieszkalnego |  |  |  |