**PRZEDMIAR ROBÓT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **ROBOCIZNA** | **m2** | **m3** | **mb** | **szt** |
| 1 | usunięcie krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni | 109 | - | - | - |
| 2 | zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu (20 cm)\* | 581 | 116\* | - | - |
| 3 | nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (15 cm)\* | 581 | 87\* | - | - |
| 4 | ułożenie agrotkaniny (gramatura 94 +/- 6 g/m2) | 360 | - | - | - |
| 5 | ułożenie obrzeży typu Ekobord MAX (6x100cm) | - | - | 58 | - |
| 6 | ściókowanie korą sosnową (grubości 5 cm) | 221 | 11 | - | - |
| 7 | rozłożenie żwiru płukanego 16-32 mm (grubości 3 cm) | 360 | 11 | - | - |
| 8 | sadzenie w zaprawione doły i palikowanie 2 drzew | - | - | - | 2 |
| 9 | sadzenie żywopłotu z cisa 120 szt | 28 | - | - | 120 |
| 10 | sadzenie krzewów iglastych 420 szt | - | - | - | 420 |
| 11 | sadzenie krzewów liściastych 2450 szt | - | - | - | 2450 |
| 12 | sadzenie traw | - | - | - | 50 |
| 13 | podlanie roślin | 581 | - | - | 3042 |
| 14 | roczna pielęgnacja terenu polegająca na:  systematycznym odchwaszczaniu, spulchnianiu i utrzymaniu  w czystości wokół drzew oraz powierzchni w skupinach krzewów i bylin (traw), uzupełnianiu kory ściółkującej i żwiru, usuwaniu odrostów korzeniowych oraz odrostów z pnia drzew o formach piennych, stosowaniu środków ochrony roślin w przypadku pojawienia się chorób i szkodników, wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin, wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, cięciach sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących, utrzymywaniu korony drzew w formie przewodnikowej, usuwaniu przekwitłych kwiatostanów i owocostanów, podlewaniu roślin w okresach suszy lub przypadku pojawienia się pierwszych objawów więdnięcia roślin | - | - | - | 1 |
|  | | | | | |
| **Lp** | **MATERIAŁY** | **m2** | **m3** | **mb** | **szt** |
| 1 | agrotkanina pod rośliny (gramatura 94 +/- 6 g/m2 ; wytrzymałość minimum 4 sezony) z mocowaniami | 360 | - | - | - |
| 2 | Żwir wielobarwny, jednofrakcyjny, płukany, bez wtrąceń wapiennych  o granulacji 16-32 mm (grubości 3 cm) | 360 | 11 | - | - |
| 3 | kora sosnowa pod róże (grubości 5 cm) | 221 | 11 | - | - |
| 4 | ziemia urodzajna (humus) (ok 15 cm grubości) | 578 | 87\* | - | - |
| 5 | obrzeża typu Ekobord MAX (58 +/- 2 mm, długość 1000 +/- 5 mm)  z mocowaniami | - | - | 58 | - |
| 6 | paliki z drewna okorowanego wraz z mocowaniami (7x250cm) | - | - | - | 6 |
|  | | | | | |
| **Lp** | **WYKAZ ROŚLIN** | **m2** | **szt/m2[mb]** | **sztuk** | **parametry** |
| 1 | jodła kalifornijska | - | - | 1 | +200 cm (wys.)  f. naturalna) |
| 2 | katalpa bignoniowa 'Aurea' | - | - | 1 | 12-14 cm (obw. pnia) Pa 200  (f. pienna) |
| 3 | cis pośredni 'Hicksii' | 28 | [4] | 120 | 5L (+50) wys. |
| 4 | jałowiec płożący 'Golden Carpet' | 158 | 2 | 370 | 3L (30-40) szer. |
| 5 | jałowiec płożący 'Blue Carpet' | 45 | 1 | 50 | 3L (40-50) szer. |
| 6 | berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' | 121 | 10 | 1 150 | 2L (15-20) wys. |
| 7 | róża okrywowa 'Marathon'® lub 'Matchpoint'® | 221 | 6 | 1 300 | 3L (20-30) wys. lub bez bryły |
| 8 | miskant chiński 'Adagio' | 8 | 5 | 50 | 3L |

\*) - Wyliczenie dokładnej objętości leży po stronie Wykonawcy