OSP.271.2.2022 Wieluń, dnia 29.06.2022 r.

**- Wykonawcy -**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn.: **Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu**

1. Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna w Wieluniu , działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

**Pytanie 1**

Pkt 2.2

Czy Zamawiający dopuści:

- Kąt natarcia: min. 25 º,

- Kąt zejścia: min. 27º,

- Kąt rampowy: min. 18º.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 2**

Pkt 2.7

Czy zamawiający dopuści światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory główne pojazdu?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 3**

Pkt 2.7

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zderzak stalowy trzyczęściowy.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z innym zderzakiem według rozwiązania producenta podwozia, posiadającym homologację?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 4**

Pkt 2.7

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał panel LCD 4” do sterowania autopompą,

zraszaczami, oświetleniem oraz falą świetlną.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania, w którym zraszacze, fala świetlna i będą sterowane niezależnymi przyciskami, natomiast na wyświetlaczu będą znajdować się wszystkie wymienione informacje dotyczące zabudowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 5**

Pkt 4.2

Czy zamawiający dopuści szkielet zabudowy wykonany w technologii spawania?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 6**

Pkt 2.7

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał panel LCD 4” do sterowania autopompą,

zraszaczami, oświetleniem oraz falą świetlną.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania, w którym zraszacze, fala świetlna i będą sterowane niezależnymi przyciskami, natomiast na wyświetlaczu będą znajdować się wszystkie wymienione informacje dotyczące zabudowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 7**

Pkt 4.5

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał podesty robocze o szerokości min. 430mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z podestami przednimi i tylnymi o większej szerokości oraz środkowymi podestami o szerokości mi. 330mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 8**

Pkt 5.2

Czy Zamawiający dopuści pojemność zbiornika paliwa o pojemności min. 3000 litrów?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 9**

Pkt 5.2

Zamawiający wymaga by konstrukcja zbiornika nie wychodziła powyżej poziomu dachu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazd z włazem rewizyjnym umieszczonym na dachu pojazdu, nieznacznie wystającym ponad jego powierzchnię?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 10**

Pkt 5.4

Czy Zamawiający dopuści autopompę o wydajności min. 2500 l/min przy ciśnieniu 8 bar?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 11**

Pkt 5.4

Zamawiający wymaga by pompa posiadała mechaniczną zmianę stopnia ciśnienia pracy. Czy Zamawiający dopuści automatyczną zmianę ciśnienia pracy, bez konieczności mechanicznej zmiany, co jest rozwiązaniem lepszym, ułatwiającym obsługę autopompy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 12**

Pkt 5.4

Zamawiający wymaga by autopompa umożliwiała jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy, wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy umożliwiającej jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia, bez konieczności mechanicznego ani zdalnego załączania stopnia wysokiego ciśnienia? Niemal wszyscy liczący się producenci pomp mają rozwiązania z możliwością podawania środków gaśniczych równocześnie na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia, bez możliwości odłączania.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą smarowaną olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania, bez konieczności uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, w których interwał wynosi 100 motogodzin lub 12 miesięcy? Z naszych informacji i doświadczenia wynika, że przekroczenie 100 motogodzin w ciągu roku przez jednostki OSP zdarza się niezwykle rzadko, a co za tym idzie okresowe przeglądy autopompy i wymiana olejów i smarów przypada zwykle obligatoryjnie co 12 miesięcy pomimo małej ilości przepracowanych motogodzin.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 13**

Pkt 5.6

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z dozownikiem wykonanym z innych materiałów odpornych na działanie środków pianotwórczych, dopuszczony przez CNBOP?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 14**

Pkt 5.10

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał działko dachowe wykonane ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z działkiem dachowym wykonanym ze stopów aluminium?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 15**

Pkt 5.12

Zamawiający wymaga by w przedziale autopompy znajdował się panel sterujący LCD 7”.Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązania z panelem sterującym bez wyświetlacza LCD, posiadającego jednak wszystkie wymienione funkcje?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie16**

Pkt 5.12

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał w przedziale autopompy funkcję Start/Stop silnika.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez możliwości uruchamiania silnika z przedziału autopompy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości

**Pytanie 17**

Pkt 6.1

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał wciągarkę o sile uciągu min. 9t.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z wciągarką o uciągu min. 8t.?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie, zmianie ulega Załącznik nr 1A do SWZ

**Pytanie 18**

§ 8 Wzoru umowy

Zamawiający w §8 wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił:

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego § 2 ust.1 niniejszej umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki.

Czy Zamawiający dopuści kary umowne w wysokości 0,05 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia?

Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający.

W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 %.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza przedmiotowe rozwiązana, zmianie ulega § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 – Projektu umowy załącznik nr 8 do SWZ

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji wynoszący 4 miesiące od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji umowy i wynosi do 3 miesiące od daty zawarcia umowy

2. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym

**1) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ**

**jest:****Ofertę należy złożyć do dnia 1.07.2022 r. do godz. 13:00.**

**zmienia się na:  
Ofertę należy złożyć do dnia 6.07.2022 r. do godz. 13:00.**

**2) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ**

**jest:**

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **1.07.2022 r.** godz. **13.30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

**zmienia się na:**Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **6.07.2022 r.** godz. **13.30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

**3) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ**

**jest:**Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **30.07.2022 r.**

**zmienia się na:**Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **4.08.2022 r.**

Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 29.06.2022 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ stanowią integralną część SWZ.

**PREZES**

**OSP Wieluń**

**Anna Kornaś**.

.........................................................

(imię i nazwisko) podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu

- zmieniony załącznik nr 1A do SWZ

- zmieniony złącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy